**ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**4 октября 2004 г. N 32**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**

(в ред. постановлений МЧС от 19.05.2008 N 41,

от 20.07.2009 N 35, от 06.06.2011 N 32)

В соответствии с Положением о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 1999 г. N 35, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила безопасности при изготовлении и использовании пиротехнических изделий.

2. Признать утратившим силу приказ Комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 1 октября 1999 г. N 106 "Об утверждении Правил безопасности при изготовлении и использовании пиротехнических изделий" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 87, 8/1191).

Министр В.П.Астапов

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Министр торговли

Министра внутренних дел Республики Беларусь

Республики Беларусь А.Н.Куличков

А.С.Щурко 17.09.2004

24.09.2004

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Министр труда

Республики Беларусь и социальной защиты

Л.П.Гуляко Республики Беларусь

13.09.2004 А.П.Морова

17.09.2004

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Председатель Председатель

Минского городского Минского областного

исполнительного комитета исполнительного комитета

М.Я.Павлов Н.Ф.Домашкевич

22.09.2004 27.09.2004

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности Председатель

управляющего делами Брестского областного

Витебского областного исполнительного комитета

исполнительного комитета К.А.Сумар

В.Г.Новацкий 09.09.2004

21.09.2004

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Председатель Первый заместитель председателя

Гродненского областного Могилевского областного

исполнительного комитета исполнительного комитета

В.Е.Савченко И.А.Щербаков

14.09.2004 16.09.2004

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Гомельского областного

исполнительного комитета

А.С.Якобсон

24.09.2004

Приложение 3

к Правилам безопасности

при изготовлении

и использовании

пиротехнических изделий

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕЙЕРВЕРКОВ

(в ред. постановлений МЧС от 19.05.2008 N 41,

от 06.06.2011 N 32)

1. Организация и проведение фейерверка при проведении массовых мероприятий осуществляются на основании решения руководителя местного исполнительного и распорядительного органа или его заместителя о разрешении массового мероприятия в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" в редакции Закона Республики Беларусь от 7 августа 2003 года (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 2, ст. 6; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 93, 2/982).

В случаях, не связанных с массовыми мероприятиями, фейерверк проводится на основании письменного разрешения руководителя организации (объекта), на территории которой проводится фейерверк.

(п. 1 в ред. постановления МЧС от 06.06.2011 N 32)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Исключен.

(п. 2 исключен. - Постановление МЧС от 06.06.2011 N 32)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Исполнитель фейерверка с применением пиротехнических изделий IV и V классов опасности должен иметь разрешение Госпромнадзора на право проведения фейерверков, выданное в соответствии с законодательством.

Работы по подготовке к фейерверку осуществляются в соответствии с планом мероприятий по обеспечению технической безопасности и противопожарной защиты, разработанным исполнителем фейерверка.

В плане мероприятий указываются:

название и цель мероприятия;

дата, место проведения, ориентировочное время начала и окончания фейерверка;

фамилии, собственные имена, отчества пиротехников и руководителя фейерверка (лицо, ответственное за безопасное проведение фейерверка);

маршрут доставки ПИ к месту работ;

наименование и количество ПИ;

радиус опасной зоны и расстояние падения элементов ПИ от места запуска с учетом метеорологических условий;

предполагаемый сценарий фейерверка.

К плану мероприятий прилагается выкопировка (план-схема) места проведения фейерверка, на которой обозначаются:

место расположения ПИ перед запуском;

границы опасной зоны, за пределами которой должны находиться зрители;

место для дистанционного инициирования ПИ;

места расположения постов оцепления и необходимые средства пожаротушения.

Утвержденный план мероприятий должен находиться у заказчика и исполнителя фейерверка.

Запрещается проведение фейерверка без наличия плана мероприятий на месте проведения подготовительных работ, а также при его невыполнении либо при наличии в нем отступлений от требований настоящих Правил.

(п. 3 в ред. постановления МЧС от 06.06.2011 N 32)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. К местам, запрещенным для проведения фейерверков, относятся:

территории, здания, строения, сооружения, по своему техническому состоянию не обеспечивающие безопасности граждан;

места вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспортных узлов;

мосты, путепроводы, транспортные магистрали, полосы отчуждения железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов и линий высоковольтной электропередачи, пожаро- и взрывоопасных объектов;

территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и детских учреждений;

территории объектов, имеющих важное нравственно-культурное значение, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков, места паломничества.

5. По завершении подготовительных работ до показа фейерверка руководитель показа обязан проверить степень выполнения охранных мероприятий, отсутствие в охраняемой зоне посторонних и только после этого в назначенное время приступить к его осуществлению.

6. При проведении фейерверка личный состав бригады должен находиться на удалении от места расположения пусковых установок в укрытии.

7. После окончания фейерверка пусковая площадка должна быть тщательно осмотрена исполнителями и очищена от несработавших изделий и элементов.

8. На пусковой площадке противопожарные мероприятия и оцепление могут быть прекращены по указанию руководителя фейерверка только после окончания фейерверка и проверки полного отсутствия несгораемых изделий, элементов, которые могут создать возможность возникновения пожара.

9. После окончания фейерверка с применением пиротехнических изделий IV - V класса опасности составляется акт (в трех экземплярах) о его проведении и последствиях, который подписывают руководитель показа фейерверка и представитель заказчика, а при необходимости и представители органов внутренних дел и территориального органа МЧС. Один экземпляр акта направляется в Госпромнадзор.

(в ред. постановлений МЧС от 19.05.2008 N 41, от 06.06.2011 N 32)

(см. текст в предыдущей редакции)